**Приложение**

**ОПИСАНИЕ СТЕЛЛАЖЕЙ БИБЛИОТЕЧНЫХ МОБИЛЬНЫХ**

1. **Доватора, 3/1, каб. 7**
	1. Стеллаж металлический мобильный двухсторонний 2-секционный. Кочичество полок – 7, длина 1 секции – 1000, ширина– 500, высота – 2275 – 11 штук.

Передвижение стеллажа осуществляется по рельсам при помощи вращения штурвала цепного механизма передвижения, который находится на боковой поверхности стеллажа и скрыт декоративной стенкой. Рельсы крепятся к полу. Полки регулируемые по высоте. Нагрузка на 1 полку – до 60 кг. Гарантия – 24 месяца.

* 1. Стеллаж металлический мобильный двухсторонний 2-секционный. Кочичество полок – 7, длина 1 секции – 850, ширина– 500, высота – 2275 – 11 штук.

Передвижение стеллажа осуществляется по рельсам при помощи вращения штурвала цепного механизма передвижения, который находится на боковой поверхности стеллажа и скрыт декоративной стенкой. Рельсы крепятся к полу. Полки регулируемые по высоте. Нагрузка на 1 полку – до 60 кг. Гарантия – 24 месяца.

1. **Октябрьская, 5, каб. 111а**
	1. Стеллаж металлический мобильный двухсторонний 3-секционный. Кочичество полок – 7, длина 1 секции – 850, ширина– 500, высота – 2275 – 19 штук.

Передвижение стеллажа осуществляется по рельсам при помощи вращения штурвала цепного механизма передвижения, который находится на боковой поверхности стеллажа и скрыт декоративной стенкой. Рельсы крепятся к полу. Полки регулируемые по высоте. Нагрузка на 1 полку – до 60 кг. Гарантия – 24 месяца.

1. **Захарова, 32, каб. 15**
	1. Стеллаж металлический мобильный двухсторонний 3-секционный. Кочичество полок – 7, длина 1 секции – 1000, ширина– 500, высота – 2275 – 11 штук.

Передвижение стеллажа осуществляется по рельсам при помощи вращения штурвала цепного механизма передвижения, который находится на боковой поверхности стеллажа и скрыт декоративной стенкой. Рельсы крепятся к полу. Полки регулируемые по высоте. Нагрузка на 1 полку – до 60 кг. Гарантия – 24 месяца.

* 1. Стеллаж металлический мобильный двухсторонний 1-секционный. Кочичество полок – 7, длинна 1 секции – 1000, ширина– 500, высота – 2275 – 2 штуки.

Передвижение стеллажа осуществляется по рельсам при помощи вращения штурвала цепного механизма передвижения, который находится на боковой поверхности стеллажа и скрыт декоративной стенкой. Рельсы крепятся к полу. Полки регулируемые по высоте. Нагрузка на 1 полку – до 60 кг. Гарантия – 24 месяца.

**Монтаж мобильных стеллажей.**

Качество монтажа должно обеспечивать свободное, прямолинейное, без толчков передвижение мобильных стеллажей при приложении вращательного усилия к маховику механизма перемещения.

Движение стеллажей осуществляется по рельсам.

Рельсы крепятся к полу при помощи: дюбелей 10х50, саморезов 6х50. Регулировка рельс по высоте (при неровности пола) производится при помощи стальных, оцинкованных подкладок путем подкладывания их под рельс. По краям рельс устанавливаются упоры во избежания схода стеллажей.

Стеллаж должен быть оборудован антиопракидывателем.

Каретки и рельсы должны быть изготовлены из металла.

Полки регулируются по высоте клипсами.

Гарантия на монтажные работы – 5 лет.

Директор библиотеки Н.В. Гринько