Форма С-1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УО «ГрГУ им. Я. Купалы» |  | Код по ОКУД | | 0501030 | |  |
| (наименование организации) |  | УТВЕРЖДАЮ | | | | |
|  |  | проректор\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_Н.И. Войтко | |
|  |  | (должность) | (подпись) | |  | |
|  |  | «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 | | | | |

**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**

Комиссия, созданная согласно приказу от 05.04.2017 № 397 в составе:

начальника АХУ Касяна Р.И – председатель, членов комиссии: гл. инженера-нач. отдела ОРиС Качанова В.И., инженера отдела ОРиС Анниковой О.В., начальника отдела ЭЗиС. Балагаева В.В, инженера по ремонту оборудования ЗиС Геца Г.Г. составила настоящий акт в том, что в результате обследования дверных блоков запасных выходов, входа в подвальное помещение и в душевых помещениях в общежитии № 4 по ул. Пролетарской, 16 выявлено, что дверные коробки деформированы, дверные полотна перекошены, нижняя часть дверных полотен и дверных коробок прогнили, наличники повреждены гвоздями.

Комиссия решила, что существующие деревянные заполнения дверных проемов необходимо заменить на двери из ПВХ профиля.

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: работы будут производиться в эксплуатируемом здании.

Работы следует производить с применением следующих механизмов: определяются при производстве работ.

Председатель комиссии: начальник АХУ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.И. Касян

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии: гл. инж.-нач ООРиС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.И. Качанов

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

начальник отдела ЭЗиС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Балагаев

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

инженер по ремонту

оборудования зданий

и сооружений \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.Г. Гец

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

инженер отдела ОРиС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В. Анникова

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Виды выполняемых работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1. | Разборка деревянных заполнений проемов дверных | 100 м2 | 0,618 |  |
| 2. | Установка дверных блоков из ПВХ в наружных дверных проемах в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,106 |  |
|  | Установка дверных блоков из ПВХ в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,512 |  |
| 3. | Герметизация мест примыкания дверных блоков к кирпичным стенам полиуретановой пеной | 100 м | 1,35 |  |
| 4. | Заделка борозд в кирпичных стенах шириной до 50мм, глубиной до 20мм | 100м | 0,8 |  |
| 5. | Штукатурка плоских поверхностей дверных откосов | 100 м2 | 0,1 |  |
|  | Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0,05 |  |
| 7. | Окраска по штукатурке стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная | 100 м2 | 0,2 |  |
|  | Установка доводчиков на двери наружные | шт. | 4 |  |
| 11. | Погрузка и вывоз строительного мусора | т | 1,7 |  |

Составил: инженер ООРиС \_\_\_\_\_\_\_\_ О. В. Анникова