Форма С-1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| УО «ГрГУ им. Я. Купалы»  |   |  Код по ОКУД |  0501030 |   |
|  (наименование организации) |   | УТВЕРЖДАЮ |
|   |   | проректор\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_ | \_Н.И. Войтко  |
|   |   | (должность) | (подпись) |  |
|   |   | «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021  |

**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 1**

 Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 791от 06.07.2021, в составе:

председателя комиссии – начальник АХУ Касян Р.И.,

членов комиссии: начальник отдела ОРиС Трасько О.П.,

 начальник отдела ЭЗиС Васильев С.Ю.,

 инженер отдела ОРиС Анникова О.В.

составила настоящий акт в том, что в результате обследования аудитории 220 в учебном корпусе № 1 по ул. Ожешко, 22 в г. Гродно выявлено, что облицовку стен, выполненную из ламинированных ДСП, необходимо заменить. Необходимо заменить покрытие пола, т.к. паркетный пол в результате длительной эксплуатации пришел в негодность. Для устранения вышеперечисленных дефектов необходимо выполнить текущий ремонт указанного помещения.

 Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: работы будут производиться в эксплуатируемом здании.

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

определяются при производстве работ.

 Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: отсутствуют.

Председатель комиссии: начальник АХУ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.И. Касян

 (должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии: начальник отдела ОРиС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.П. Трасько

 (должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

 начальник отдела ЭЗиС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Ю. Васильев

 (должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

 инженер отдела ОРиС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В. Анникова

 (должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

|  |
| --- |
| ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ |
| № | Виды выполняемых строительно-монтажных работ | Единица измерения | Количество | Примечание |
| 1 | Разборка обшивки стен из ламинированных ДСП и гипсовых плит | 100м2 | 0,86 |  |
| 2 | Облицовка гипсокартонными листами стен с устройством металлического каркаса | 100 м2 | 0,67 | См. примечание |
| 3 | Оштукатуривание улучшенное поверхностей стен цементно-известковым раствором по камню и бетону | 100м2 | 0,19 |  |
| 4 | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз | 100м2пов | 0,86 |  |
| 5 | Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям | 100м2 | 0,86 |  |
| 6 | Улучшенное окрашивание водоэмульсионными составами ранее окрашенных откосов с полной расчисткой старой краски | 100м2 | 0,075 |  |
| 7 | Устройство подвесного потолка типа "аrмsтrоng" | 100м2 | 0,16 |  |
| 8 | Разборка деревянных плинтусов  | 100м | 0,33 |  |
| 9 | Устройство покрытий полов из ламинированных панелей  | 100м2 | 0,63 | Класс 33толщ. не менее 8мм |
| 10 | Установка поливинилхлоридных плинтусов на защелках (кирпичные стены) | 100м | 0,33 |  |
| 11 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100м2 | 0,1 |  |
| 12 | Погрузка и вывоз строительного мусора | т | 0,5 |  |
| 13 | Установка декоративных металлических решеток на приборы отопления | шт. | 3 |  |
| 14 | Разборка покрытий полов из штучного паркета на мастике | 100м2 | 0,07 |  |
| 15 | Устройство штраб в бетонных конструкциях полов сечением до 50 см2 | 100м | 0,25 |  |
| 16 | Прорезка отверстий диаметром до 3 см в ламинированных панелях полов для прокладки электросетей | шт. | 19 |  |

**Примечание.**

После демонтажа обшивки стен облицовка стен ГК листами с устройством металлического каркаса (п. 2) может быть заменена на улучшенную штукатурку цементно-известковым раствором или на облицовку ГК листами без устройства каркаса по согласованию с заказчиком.

Составила инженер отдела ОРиС О.В. Анникова