Форма С-1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| УО «ГрГУ им. Я. Купалы»  |   |  Код по ОКУД |  0501030 |   |
|  (наименование организации) |   | УТВЕРЖДАЮ |
|   |   | проректор\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_ | \_Н.И. Войтко  |
|   |   | (должность) | (подпись) |  |
|   |   | «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019  |

**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**

 Комиссия, созданная согласно приказу от 05.04.2017 № 397 в составе:

председателя комиссии: начальника АХУ Касяна Р.И.;

членов комиссии: гл. инженера-нач. отдела ОРиС Качанова В.И., начальника отдела ЭЗиС Балагаева В.В, инженера по ремонту оборудования зданий и сооружений Геца Г.Г., инженера отдела ОРиС Анниковой О.В. составила настоящий акт в том, что в результате обследования борцовского зала по ул. Захарова, 32/2 в г. Гродно выявлено, что деревянный пол пришел в негодность: доска пола и лаги прогнили, кирпичные столбики разрушены. Отделка стен и потолков местами отслоилась, на стенах имеются трещины и выбоины.

 Комиссия решила, что необходимо выполнить текущий ремонт борцовского зала.

 Стесненные и усложненные условия производства работ отсутствуют.

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

определяются при производстве работ

 Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: отсутствуют.

Председатель комиссии: начальник АХУ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.И. Касян

 (должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии: гл. инж.-нач ООРиС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.И. Качанов

 (должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

 начальник отдела ЭЗиС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Балагаев

 (должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

инженер по ремонту

 оборудования зданий

 и сооружений \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.Г. Гец

 (должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

 инженер отдела ОРиС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В. Анникова

 (должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

|  |
| --- |
| Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ |
| № | Виды выполняемых строительно-монтажных работ | Единица измерения | Количество | Примечание |
| Потолок |
|  | Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от известковых красок | 100м2 | 2 |  |
|  | Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м | 100м2 | 2 |  |
|  | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз | 100м2пов | 2 |  |
|  | Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску | 100м2 | 2 |  |
| Мусор |
|  | Погрузка вручную и вывоз сподручных и навалочных грузов (отходов) | Т | 4 |  |
| Замена дверного блока |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100м2 | 0,0294 |  |
|  | Установка дверных блоков деревянных на распорных дюбелях в кирпичных стенах, при площади проема свыше 2 м2 | 100 м2 | 0,0294 | Дверной блок внутренний деревянный, глухой, щитовой, с наплавом и порогом |
|  | Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах, при площади проема свыше 2 м2 | 100 м2 | 0,0294 |  |
|  | Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором | 100м2 | 0,025 |  |
|  | Окраска по штукатурке стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная | 100м2 | 0,025 |  |
| Пол |
|  | Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов | 100м | 0,6 |  |
|  | Разборка дощатых покрытий полов | 100м2 | 2 |  |
|  | Разборка лаг из досок и брусков | 100м2 | 2 |  |
|  | Разборка кирпичных столбиков под лаги | 100м2 | 2 |  |
|  | Уплотнение грунта гравием | 100м2 | 2 |  |
|  | Укладка лаг из досок по кирпичным столбикам площадью пола свыше 10 м2 | 100м2 | 2 |  |
|  | Устройство покрытий толщиной 60 мм из брусков | 100м2 | 2 |  |
|  | Устройство деревянных плинтусов | 100м | 0,6 |  |
|  | Шлифовка полов | 100м2 | 2 |  |
|  | Шпатлевка полов | 100м2 | 1 |  |
|  | Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву полов | 100м2 | 2 |  |
| Стены |
|  | Улучшенное окрашивание водоэмульсионными составами стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с полной расчисткой старой краски | 100м2 | 0,65 |  |
|  | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз | 100м2пов | 3,26 |  |
|  | Улучшенное окрашивание водоэмульсионными составами стен, ранее окрашенных масляной краской с полной расчисткой старой краски  | 100м2 | 2,61 |  |

Составил: инженер отдела ОРиС О.В.Анникова