Форма С-1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| УО «ГрГУ им. Я. Купалы»  |   |  Код по ОКУД |  0501030 |   |
|  (наименование организации) |   | УТВЕРЖДАЮ |
|   |   | проректор\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_ | \_Н.И. Войтко  |
|   |   | (должность) | (подпись) |  |
|   |   | «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019  |

**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**

 Комиссия, созданная согласно приказу от 05.04.2017 № 397 в составе:

председателя комиссии: начальника АХУ Касяна Р.И.;

членов комиссии: гл. инженера-нач. отдела ОРиС Качанова В.И., начальника отдела ЭЗиС Балагаева В.В, инженера по ремонту оборудования зданий и сооружений Геца Г.Г., инженера отдела ОРиС Анниковой О.В. составила настоящий акт в том, что в общежитии №4 по ул. Пролетарской,16 в результате обследования помещения 1-го этажа, расположенного под раздевалкой душевого помещения правого крыла, выявлено что с душевой 2-го этажа вода проникает в помещение, расположенное под раздевалкой.

 Комиссия решила, что необходимо выполнить работы по устройству гидроизоляции пола в раздевалке душевого помещения.

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: работы будут производиться в эксплуатируемом здании.

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

определяются при производстве работ

 Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: отсутствуют.

Председатель комиссии: начальник АХУ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.И. Касян

 (должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии: гл. инж.-нач ООРиС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.И. Качанов

 (должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

 начальник отдела ЭЗиС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Балагаев

 (должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

инженер по ремонту

 оборудования зданий

 и сооружений \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.Г. Гец

 (должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

 инженер отдела ОРиС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В. Анникова

 (должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

|  |
| --- |
| Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ |
| № | Виды выполняемых строительно-монтажных работ | Единица измерения | Колич. | Примечание |
|  | Демонтаж |  |  |  |
|  | Разборка покрытий полов из керамических плиток  | 100м2 | 0,1326 |  |
|  | Разборка покрытий цементных полов  | 100м2 | 0,1326 |  |
|  | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки  | 100м2 | 0,09 |  |
|  | Погрузка и вывоз мусора | т | 1,5 |  |
|  | Полы |  |  |  |
|  | Устройство цементных стяжек толщиной 30 мм по бетонному основанию, площадью пола до 20 м2  | 100м2 | 0,1326 |  |
|  | Устройство гидроизоляции бетонных поверхностей пола с применением сухих смесей за 2 раза (4 мм) с огрунтовкой | 100м2поверхности | 0,18 |  |
|  | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию, площадью пола до 20 м2  | 100м2 | 0,1326 |  |
|  | Грунтование поверхности полов | 100м2 | 0,1326 |  |
|  | Устройство покрытий пола плиткой "грес" на клею по цементной стяжке  | 100м2 | 0,1326 |  |
|  | Стены |  |  |  |
|  | Грунтование внутренних поверхностей стен  | 100м2 | 0,09 |  |
|  | Ремонт штукатурки стен | 100м2 | 0,09 |  |
|  | Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону  | 100м2 | 0,09 |  |

Составил: инженер отдела ОРиС О.В.Анникова