Форма С-1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УО «ГрГУ им. Я. Купалы» |  | Код по ОКУД | | 0501030 | |  |
| (наименование организации) |  | УТВЕРЖДАЮ | | | | |
|  |  | Проректор | \_\_\_\_\_\_\_\_ | | Н.И. Войтко | |
|  |  | (должность) | (подпись) | |  | |
|  |  | «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 | | | | |

**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №**

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 397 от 05.04.2017, в составе:

председателя комиссии – начальник АХУ Касян Р.И.,

членов комиссии: начальник отдела ОРиС Трасько О.П.,

начальник отдела ЭЗиС Васильев С.Ю.,

главный энергетик Винтер А.Ю.,

инженер-энергетик отдела ОРиС Иотчик Е.А.

составила настоящий акт в том, что в результате обследования помещения изолятора общежития №2 по ул. Доватора, 27 в г. Гродно установлено, что помещения находятся в неудовлетворительном состоянии: необходимо выполнить строительно-монтажные работы по восстановлению функциональных качеств электропроводки.

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: работы ведутся в эксплуатируемом здании – стесненные условия производства работ.

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

определяются при производстве работ.

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: отсутствуют.

Председатель комиссии: начальник АХУ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.И. Касян

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии: начальник, отдела ОРиС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.П. Трасько

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

начальник отдела ЭЗиС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Ю. Васильев

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

главный энергетик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Ю. Винтер

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

инженер-энергетик отдела ОРиС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.А. Иотчик

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | Виды выполняемых строительно-монтажных работ | Единица изм-ния | Колич-во | Примечание |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Замена светильников | шт | 12 | накладной, мощность 36-40Вт, нейтральный цвет (материал подрядчика)  ip24-3 шт  ip54-1  аналог ЛПО 2\*36 – 8 шт |
| 2 | Демонтаж розеток | шт | 13 | 11 одноместных  2 двухместных |
| 3 | Установка розеток | шт | 13 | 9 одноместных  4 двухместных |
| 4 | Замена выключателя при скрытой проводке | шт | 10 | 8-одноклавишных  2- двухклавишных |
| 5 | Демонтаж кабель-канала | м | 17 | 2 м (с электрическим кабелем) 15м с ЛВС |
| 6 | Прокладка кабеля в штрабе | м | 3 | 2 м –для розетки  1 м – к пож. оповещателям |
| 7 | Устройство кабель-канала | м | 15 | Для ЛВС |
| 8 | Прокладка кабеля в кабель-канале | м | 15 | Кабель ЛВС |

Составила: инженер-энергетик отдела ОРиС Е.А. Иотчик